宁武县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2019年第 3 季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值  （GB5749-2006） | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| NYT/SZ-BG-1908-667 | 县城 | 2019.8.24 | 晋宁商务酒店 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 菌落总数,CFU/ml | ≤100 | 45 | 达标 |  |
| 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 耐热大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 色度（铂钴色度单位） | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标 |
| 浑浊度（散射浑浊单位）  /NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为≤3） | ＜1 | 达标 |
| 臭和味 | 无异臭、异味、 | 无 | 达标 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计）/mg/L） | ≤3（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 0.56 | 达标 |
| 氨氮(以N计)，mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | 达标 |
| 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00017 | 达标 |
| 镉，mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | 达标 |
| 铬（六价铬），mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | 达标 |
| 铅，mg/L | ≤0.01 | ＜0.00007 | 达标 |
| 汞，mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标 |
| 硝酸盐，(以N计)，mg/L | ≤10（地下水源限时为20） | 1.94 | 达标 |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）,《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

宁武县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2019年第 3 季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值  （GB5749-2006） | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| NYT/SZ-BG-1908-668 | 县城 | 2019.8.24 | 建设局环卫队 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 菌落总数,CFU/ml | ≤100 | 53 | 达标 |  |
| 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 耐热大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 色度（铂钴色度单位） | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标 |
| 浑浊度（散射浑浊单位）  /NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为≤3） | ＜1 | 达标 |
| 臭和味 | 无异臭、异味、 | 无 | 达标 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计）/mg/L） | ≤3（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 0.56 | 达标 |
| 氨氮(以N计)，mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | 达标 |
| 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00021 | 达标 |
| 镉，mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | 达标 |
| 铬（六价铬），mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | 达标 |
| 铅，mg/L | ≤0.01 | ＜0.00007 | 达标 |
| 汞，mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标 |
| 硝酸盐，(以N计)，mg/L | ≤10（地下水源限时为20） | 1.94 | 达标 |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）,《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

宁武县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2019年第 3 季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 监测点 | 采样时间 | 采样单位 | 检测单位 | 监测指标 | 标准值  （GB5749-2006） | 检测结果 | 水质状况 | 备注 |
| NYT/SZ-BG-1908-669 | 县城 | 2019.8.24 | 疾控中心宿舍楼 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 菌落总数,CFU/ml | 100 | 34 | 达标 |  |
| 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 耐热大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 色度（铂钴色度单位） | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标 |
| 浑浊度（散射浑浊单位）  /NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为≤3） | ＜1 | 达标 |
| 臭和味 | 无异臭、异味、 | 无 | 达标 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计）/mg/L） | ≤3（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 0.80 | 达标 |
| 氨氮(以N计)，mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | 达标 |
| 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00023 | 达标 |
| 镉，mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | 达标 |
| 铬（六价铬），mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | 达标 |
| 铅，mg/L | ≤0.01 | ＜0.00007 | 达标 |
| 汞，mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标 |
| 硝酸盐，(以N计)，mg/L | ≤10（地下水源限时为20） | 2.11 | 达标 |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）,《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。