宁武县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2020年第 1 季度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编 号** | SZ-20030030-001 | | | |
| **监 测 点** | 县城 | | | |
| **采样时间** | 2020.3.19 | | | |
| **采样单位** | 学府宾馆 | | | |
| **检测单位** | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | | | |
| **监测指标** | **标准值**  **（GB5749-2006）** | **检测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 菌落总数,CFU/ml | ≤100 | 27 | 达标 |  |
| 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 耐热大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 色度（铂钴色度单位） | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标 |
| 浑浊度（散射浑浊单位）  /NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为≤3） | ＜1 | 达标 |
| 臭和味 | 无异臭、异味、 | 无 | 达标 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计）/mg/L） | ≤3（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 0.40 | 达标 |
| 氨氮(以N计)，mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | 达标 |
| 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00046 | 达标 |
| 镉，mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | 达标 |
| 铬（六价铬），mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | 达标 |
| 铅，mg/L | ≤0.01 | 0.00031 | 达标 |
| 汞，mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标 |
| 硝酸盐，(以N计)，mg/L | ≤10（地下水源限时为20） | 1.97 | 达标 |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）,《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

宁武县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2020年第 1 季度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编 号** | SZ-20030031-001 | | | |
| **监 测 点** | 县城 | | | |
| **采样时间** | 2020.3.19 | | | |
| **采样单位** | 县宾馆 | | | |
| **检测单位** | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | | | |
| **监测指标** | **标准值**  **（GB5749-2006）** | **检测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 菌落总数,CFU/ml | ≤100 | 31 | 达标 |  |
| 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 耐热大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 色度（铂钴色度单位） | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标 |
| 浑浊度（散射浑浊单位）  /NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为≤3） | ＜1 | 达标 |
| 臭和味 | 无异臭、异味、 | 无 | 达标 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计）/mg/L） | ≤3（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 0.56 | 达标 |
| 氨氮(以N计)，mg/L | ≤0.5 | 0.04 | 达标 |
| 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00037 | 达标 |
| 镉，mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | 达标 |
| 铬（六价铬），mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | 达标 |
| 铅，mg/L | ≤0.01 | 0.000095 | 达标 |
| 汞，mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标 |
| 硝酸盐，(以N计)，mg/L | ≤10（地下水源限时为20） | 2.58 | 达标 |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）,《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

宁武县用户水龙头水质安全状况信息公开表（2020年第 1 季度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编 号** | SZ-20030032-001 | | | |
| **监 测 点** | 县城 | | | |
| **采样时间** | 2020.3.19 | | | |
| **采样单位** | 疾控中心 | | | |
| **检测单位** | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | | | |
| **监测指标** | **标准值**  **（GB5749-2006）** | **检测结果** | **水质状况** | **备注** |
| 菌落总数,CFU/ml | ≤100 | 19 | 达标 |  |
| 总大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 耐热大肠菌群，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 大肠埃希氏菌，MPN/100ml | 不得检出 | 未检出 | 达标 |
| 色度（铂钴色度单位） | ≤15度，不得呈现其它颜色 | ＜5 | 达标 |
| 浑浊度（散射浑浊单位）  /NTU | ≤1（水源与净水技术条件限制时为≤3） | ＜1 | 达标 |
| 臭和味 | 无异臭、异味、 | 无 | 达标 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 达标 |
| 耗氧量（CODMn法，以O2计）/mg/L） | ≤3（水源限制，原水耗氧量＞6mg/L时为5） | 0.48 | 达标 |
| 氨氮(以N计)，mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | 达标 |
| 砷，mg/L | ≤0.01 | 0.00020 | 达标 |
| 镉，mg/L | ≤0.005 | ＜0.00006 | 达标 |
| 铬（六价铬），mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | 达标 |
| 铅，mg/L | ≤0.01 | ＜0.00007 | 达标 |
| 汞，mg/L | ≤0.001 | ＜0.00007 | 达标 |
| 硝酸盐，(以N计)，mg/L | ≤10（地下水源限时为20） | 1.94 | 达标 |

注：水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）,《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。

《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）执行。